Configuration d’une connexion à un annuaire
Une fois installé et lancé, il faudra commencer par créer la connexion à l’annuaire LDAP en paramétrant les informations de connexion.
Il faut bien entendu auparavant s’assurer que les flux réseau (389/TCP et/ou 636/TCP) sont bien ouverts entre l’annuaire LDAP et le navigateur LDAP.
 Se diriger dans le cadre inférieur gauche et cliquer sur New Connection :
¬
Figure 5-3 : Configuration nouvelle connexion (1)
 Et renseigner les paramètres encadrés ci-dessous :
¬
Figure 5-4 : Configuration nouvelle connexion (2)
 Avant de cliquer sur Next, il est possible de tester que les informations de connexion sont valides en cliquant sur Check Network Parameter.
¬
... si le résultat est OK, alors il faut passer à l’étape suivante en cliquant sur Next.
La seconde boîte de configuration permet de spécifier l’utilisateur de liaison administrateur qui va être utilisé pour se connecter à l’annuaire, et le mécanisme d’authentification qui va être utilisé :
¬
Figure 5-6 : Configuration nouvelle connexion (3)
Dans l’exemple ci-dessus, il est spécifié une Simple Authentication (pas de Kerberos ou autre mécanisme SASL).
 Il est également possible de valider que les informations sont correctes en cliquant sur Check Authentication :
¬
... si le résultat est OK, alors il faut passer à l’étape suivante en cliquant sur Next.
Le prochain écran concerne cette fois-ci le paramètre "Base DN" à utiliser et d’autres informations à propos du comportement des requêtes LDAP (nombres d’entrées retournées, temps d’attente à une requête, etc.).
 Le bouton Fetch Base DNs permettra de renseigner le "Base DN" à utiliser, sinon il faudra le rentrer manuellement en désélectionnant la case Get base DNs from Root DSE.
¬
Figure 5-8 : Configuration nouvelle connexion (4)
 Cliquez sur Next pour arriver à la dernière fenêtre de configuration.
¬
Figure 5-9 : Configuration nouvelle connexion (5)
 Puis cliquez sur Finish.