Le format de disquette 3 pouces (et non 3,5 pouces) a été adopté principalement dans les années 1980 par quelques gammes d’ordinateurs grand public et professionnels, notamment :
	•	Amstrad CPC (CPC 464, CPC 664, CPC 6128) : tous les modèles de la gamme utilisaient, d’origine ou en option, le lecteur de disquettes 3" conçu par Hitachi (modèles comme le DDI-1).wikipedia+1 
	•	Amstrad PCW (série PCW 8256, PCW 8512, PCW 9512, etc.) : ordinateurs de traitement de texte et micro-informatique professionnelle, également basés sur le même format 3".cpcrulez+1 
	•	Sinclair ZX Spectrum +3 : après le rachat de Sinclair par Amstrad, le ZX Spectrum +3 a été le premier Spectrum équipé en standard d’un lecteur de disquettes 3 pouces.wikipedia+1 
	•	Oric Atmos / Oric 1 (avec le contrôleur Microdisc) : certains lecteurs 3" étaient proposés pour l'Oric avec le contrôleur Microdisc, bien que cela soit resté marginal.cpcrulez+1 
	•	Tatung Einstein TC-01 (sorti en 1984) et son successeur Tatung Einstein 256 (1985) : intègrent effectivement, de base, un ou deux lecteurs de disquettes 3 pouces (Hitachi). Ce format était tout à fait caractéristique de la gamme Einstein, aussi bien pour le système principal que pour le stockage externe en option.
	•	Timex Sinclair (certains modèles européens du TS2068) : en association avec le lecteur "Doubler" (Hitachi deux faces).wikipedia 
	•	Autres cas isolés : Quelques compatibles et clones d’ordinateurs ou systèmes intégrés professionnels, mais rarement en standard.cpcrulez+1 
Ce format 3" est resté principalement associé aux gammes Amstrad, Sinclair (après 1986) et quelques périphériques compatibles Oric, Tatung Einstein et Timex Sinclair. Il a été rapidement supplanté par le format 3,5" standardisé par Sony face à la domination du marché PC.